型号 | 说明
X | G | 050 | F | T | A | 0 | 2 | R | _S1
X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司代码
X：深圳市欣瑞达电子有限公司标准品，以及在标准产品基础上局部修改形成的定制产品
K：深圳市欣瑞达电子有限公司ODM产品，专指公司的代理产品
| G |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品系列
G：欣瑞达智能显示终端——串口SGUS系列
S：欣瑞达智能显示终端——串口指令集系列
P：欣瑞达智能显示终端——并口屏系列
A：欣瑞达智能显示终端——安卓屏系列
|  | 050 |  |  |  |  |  |  |  | 液晶尺寸代号
尺寸代号 | 028 | 035 | 043 | 056 | 070 | 080 | 101 | 104 | 121 | 150
尺寸值 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | 7.0 | 8.0 | 10.1 | 10.4 | 12.1 | 15.0
|  |  | F |  |  |  |  |  |  | 分辨率代号
代号 | D | Q | F | H | V | Y | S | L | X | W | G | U
分辨率 | 128x160 | 320x240 | 480x272 | 480x320 | 640x480 | 800x480 | 800x600 | 1024x600 | 1024x768 | 1366x768 | 1280x800 | 1920x1080
|  |  |  | T |  |  |  |  |  | 应用类型代号
代号 | M | T | A | B | C | E | S
应用类型 | 工业级消费应用 | 基本工业应用 | 安卓屏(A83T) | 安卓屏(A33) | 新一代低成本系列 | HMI屏（A64） | 新一代工业级系列
|  |  |  |  | A |  |  |  |  | 硬件内核版本
代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | N | Q | O | P | S | U | W | M | N
说明 | A版内核 | B版内核 | C版内核（核心板128M） | D版内核 （核心板256M） | D版内核 （核心板512M） | F版内核 （核心板1G） | G 版内核(核心板 512M：256M*2) | H版内核 （核心板 单256M） | 8G | 16G | M系列 一般应用903,128M | M系列 一般应用903,256M | M系列低成本应用（903,512M） | M 系列低成本 (901，128M) | 新M系列低成本 (903，128M) | C系列 16MB SPI FLASH | I系列 128MB SPI FLASH | 2GB+16GB 安卓 | 2GB+32GB 安卓
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 结构类型
代号 | 0 | 1 | 2 | 3
说明 | 基本型 | 带外壳HMI系列 | 视频或多媒体应用 | SPI
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 触摸屏预置代号
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | 9
说明 | 触摸外置 | 触摸内置 | IPS屏 | 高亮 | 普亮 | 低成本 | 老版本内置 | 去掉外壳高亮 | 去掉外壳普亮
|  |  |  |  |  |  |  | R |  | 触摸屏预置代号
| 代号 | N | R | C | R01 | R02 | R01UV | R02UV | C1.0A | C1.0G
| 说明 | 不带触摸屏 | 带电阻触摸屏 | 带电容触摸屏 | 电阻触摸屏外置 | 电阻触摸屏内置 | 电阻屏外置带紫外 | 电阻屏内置带紫外 | 电容屏1.0mm亚克力盖板 | 电容屏1.0mm玻璃盖板
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y | 附件说明
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | Y | _S1 | _H1 | _R1 | _FH
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 | 无外壳产品带音频功能 | 新一代标准品，区别上一代6-30V (标准品除外) | 2.0端子 | 时钟功能 | 凤凰端子（仅7寸 M11/09/08）